**FDV-DOKUMENTASJON**

**HELTREPANEL AV BARTRE TIL INNVENDIG BRUK**

**1 PRODUKTBESKRIVELSE**

Heltrepanel av bartre produseres hovedsakelig av trevirke fra gran og furu. Produktkrav, de vanligste profiler og dimensjoner er beskrevet i SN/TS 3183. Panel kan leveres behandlet fra fabrikk med vannbasert overflatebehandling i form av lakk, beis eller maling.

**Antatt levetid / brukstid**

Produktet er beregnet å vare ut byggets levetid, forutsatt normal bruk og slitasje.

**2 ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**

**Rengjøring og rengjøringsmetoder**

Med lett fuktet klut.

**Ettersyn / kontroll**

Ingen rutiner

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Alt ubehandlet trepanel vil gulne og må behandles mot dette med egnede midler for minimere gulning.

**Fuktbestandighet**

Dette produktet er ømfintlig overfor fukt.

**3 MILJØPÅVIRKNING**

Hvis produktet utsettes for et klima med høy fuktighet slik at trefuktigheten overstiger 20% over lang tid kan det utvikles muggsopp på overflaten.

**4 HMS-REFERANSER**

Henviser til Arbeidstilsynets publikasjoner.

**5 BEHANLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431**

Avfallstype: Overflatebehandlet trevirke.

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.

Opprinnelse: -Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1142 / 0400 / 0600

**6 TEKNISK SERVICE**

Produsent / importør Albert Fjeld AS

Organisasjonsnr. NO 911 666 197 MVA

Postadresse Industriveien 3

Postnr. / sted 1960 Løken

Telefon 63 85 39 40

E-post [post@albertfjeld.no](mailto:post@albertfjeld.no)

Internettadresse [www.albertfjeld.no](http://www.albertfjeld.no)