**FDV-DOKUMENTASJON**

**IKKE BÆRENDE TRELAST AV BARTRE**

**1 PRODUKTBESKRIVELSE**

Ikke-bærende trelast av bartre er trevirke av gran eller furu høvlet med firkantet eller profilert tverrsnitt avhengig av produkttype. Eksempler på produkter er lekter, underpanel, forskalingsbord og stendere som ikke er styrkesortert.

**Antatt levetid / brukstid**

Produktet er beregnet å vare ut byggets levetid, forutsatt normal bruk og slitasje.

**2 ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**

**Rengjøring og rengjøringsmetoder**

Produktet bygges inn i konstruksjonen. Normalt ingen rutiner.

**Ettersyn / kontroll**

Produktet bygges inn i konstruksjonen. Normalt ingen rutiner.

Alt ubehandlet treverk som utsettes for ytre påvirkning av sol og eller fukt må overflatebehandles.

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Produktet bygges inn i konstruksjonen. Normal ingen rutiner.

**Fuktbestandighet**

Er ømfintlig overfor fukt.

**3 MILJØPÅVIRKNING**

Hvis produktet utsettes for et klima med høy fuktighet slik at trefuktigheten overstiger 20% over lang tid kan det utvikles muggsopp på overflaten.

**4 HMS REFERANSER**

Henviser til Arbeidstilsynets publikasjoner.

**5 BEHANDLIGNGSMÅTER FOR AVFALL IHT. NS 9431**

Avfallstype: Rent trevirke

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse

Opprinnelse: -Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1141 / 0400 / 0600

**Øvrige opplysninger**

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

**6 TEKNISK SERVICE**

Produsent/importør Albert Fjeld AS

Organisasjonsnr. NO 911 666 197 MVA

Postadresse Industriveien 3

Postnr. / sted 1960 Løken

Telefon 63 85 39 40

E-post [post@albertfjeld.no](mailto:post@albertfjeld.no)

Internettadresse [www.albertfjeld.no](http://www.albertfjeld.no)